|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Current(A) | Lead(mm) | POS |  |
| Left | 2 | 60 | Rise | CH1 |
| Right | 2 | 60 | Rise | CH2 |

Step Angle: 1.8

Vernier: 64