|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Current(A) | Lead(mm) | POS |
| Left | 2 | 60 | Rise |
| Right | 2 | 60 | Rise |

Step Angle: 1.8

Vernier: 64

Pitch: 2

Teeth: 30

Notice:

1. The motor positive direction is CCW.