Base Info

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Current(A) | Slow Ratio |
| Basement | 3 | 50:1 |
| Little Arm | 3 | 50:1 |
| Big Arm | 2.5 | 50:1 |
| Wrist | 2 | 38:1 |
| Hand | 1 | 25:1 |

Arm Info

|  |  |
| --- | --- |
|  | Length(mm) |
| Basement | 247.75 |
| Little Arm | 255 |
| Big Arm | 255 |
| Wrist | 0 |
| Composenstaion1 | 0 |
| Composenstaion2 | 0 |

Rotate Matrix

|  |  |
| --- | --- |
|  | Angle(Degree) |
| Basement | 0 |
| Little Arm | 90 |
| Big Arm | 180 |
| Wrist | 180 |

Hand Zero

|  |  |
| --- | --- |
| Dir | + |
| Trig | FALL |
| Type | LEVEL |
| CH | TRIG Left |
|  |  |